1. **获取可视对讲的呼叫记录**

List<IntercomCallrecording> GetVideoCallRecordEventList(VideoEventSearchCondition sc)

|  |  |
| --- | --- |
| url | <http://127.0.0.1:60008/LogService/GetVideoCallRecordEventList> |
| 请求方式 | post |
| 参数: | {"sc":{"beginTime":"/Date(1526180757000+0800)/","endTime":"/Date(1557713525000+0800)/","deviceNames":[]}} |
| 返回值 | {  "GetVideoCallRecordEventListResult" : [ {  "DstDeviceId" : 130002154,  "Id" : 1,  "IsAnswer" : 1,  "IsMesage" : 1,  "IsUnlock" : 1,  "PictureNum" : 1,  "PicturePath" : "FTP\_HOME/intercom/photo/2018-09-19/10.24.52\_1.jpg",  "SrcDeviceId" : 130002153,  "TalkLength" : 150,  "Time" : "/Date(1557643581000+0800)/"  } ]  } |

1. **获取可视对讲的门禁记录**

List<IntercomDoorInoutrecording> GetVideoDoorInOutEventList(VideoEventSearchCondition sc)

|  |  |
| --- | --- |
| url | <http://127.0.0.1:60008/LogService/GetVideoDoorInOutEventList> |
| 请求方式 | post |
| 参数: | {"sc":{"beginTime":"/Date(1526180757000+0800)/","endTime":"/Date(1557713525000+0800)/","deviceNames":[]}} |
| 返回值 | {  "GetVideoDoorInOutEventListResult" : [ {  "CardHolder" : null,  "CardNo" : null,  "CardPos" : 0,  "CardType" : 61,  "CardUseType" : null,  "HomeDeviceId" : 0,  "Id" : 433,  "PictureAddress" : "FTP\_HOME/intercom/photo/2018-09-19/10.24.52\_1.jpg",  "Result" : 1,  "Time" : "/Date(1539483895000+0800)/",  "UnitDeviceId" : 130002152  } ]  } |

1. **获取可视对讲的求助记录**

List<IntercomNeedhelp> GetVideoNeedHelpEventList(VideoEventSearchCondition sc)

|  |  |
| --- | --- |
| url | <http://127.0.0.1:60008/LogService/GetVideoNeedHelpEventList> |
| 请求方式 | post |
| 参数: | {"sc":{"beginTime":"/Date(1526180757000+0800)/","endTime":"/Date(1557713525000+0800)/","deviceNames":[]}} |
| 返回值 | {  "GetVideoNeedHelpEventListResult" : [ {  "Description" : "描述",  "HomeDeviceId" : 130002153,  "Id" : 1,  "Result" : 1,  "Time" : "/Date(1557643686000+0800)/"  } ]  } |

1. **获取留影照片(与获取车辆照片复用)**

|  |  |
| --- | --- |
| url | <http://127.0.0.1:60008/LogService/GetParkPhoto> |
| 请求方式 | post |
| 参数: | {"fileName":"FTP\_HOME/intercom/photo/2018-09-19/10.24.52\_1.jpg"} |
| 返回值 |  |

1. **开门操作(与广播音量设置相似)**

|  |  |
| --- | --- |
| url | <http://127.0.0.1:60006/AttributeService/SetAttrValueListForWeb> |
| 请求方式 | post |
| 参数: | {"attrValueList":[{"ObjectId":140001973,"UpdateTime":"/Date(1533256840000+0800)/","CurrentValue":"1"}],"opUser":"system"} |
| 返回值 | {"SetAttrValueListForWebResult":0} 非0表示失败 |

ObjectId :属性id

CurrentValue :当前值 "1"开门，"0"关门

opUser : 登录名